Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Воспроизведение цветов на мониторах, принтерах и сканерах | Предыдущая | Следующая
## RGB-монитор Видео- и компьютерные мониторы при работе используют три первичных цвета RGB. Мониторы бывают двух типов: ЭЛТ (электронно-лучевые трубки), которые используют те же самые принципы, что и кинескопы телевизоров, и жидкокристаллические дисплеи, применяемые в портативных компьютерах. В ЭЛТ из электронной пушки вылетает пучок электронов, который отклоняется по вертикали и горизонтали с помощью отклоняющей системы и который генерирует видимый свет при попадании на люминофорное покрытие экрана. Экран содержит множество точек (пикселов). Так дисплей с диагональю 17" содержит 1280 x 1024 RGB-пикселов. У монитора с полным диапазоном цветов будет 256 градаций каждого первичного цвета и всего он может воспроизводить 256 x 256 x 256 = 16,700,000 цветов (такой монитор называется " полноцветным"). Поскольку цветовая температура ЭЛТ высока, то фотографии могут отдавать в синеву. Однако, мы быстро потеряем ощущение синевы, поскольку наши глаза к ней адаптируются (цветовая адаптация, см. раздел 4-1).
| A: электронная пушка B: отклоняющая система C: пучок электронов D: люминесцентный экран
Сравните: О работе с цветом/ Три первичных цвета аддитивного смешения Сравните: О работе с цветом/ Цветовая температура Сравните: О работе с цветом/ Цветовая модель RGB Сравните: О работе с цветом/ Адаптация Сравните: О работе с цветом/ Жидкокристаллический дисплей Сравните: О работе с цветом/ Воспроизведение цвета в компьютерных системах Сравните: Глоссарий/ RGB
К началу | Предыдущая | Следующая