Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе принтеров/Рассогласование цветов | Предыдущая | Следующая
## На яркой фотографии края объекта выглядят размытыми Яркое изображение с размытым контуром Такая проблема может возникнуть даже с яркой фотографией, если между яркими и темными областями невысокий контраст. Увеличение контраста делает края более резкими. В Photoshop в меню Изображение выберите Коррекция и щелкните на Уровни . Когда откроется диалоговое окно, поставьте флажок в окошке Просмотр . Вы можете постепенно повышать резкость краев, если начнете перемещать черный треугольник, расположенный в левом углу графической гистограммы (не на полосе полутонов), вправо, а серый треугольник, расположенный на правом краю гистограммы влево. Наилучшие результаты достигаются тогда, когда пик гистограммы будет посередине между черным и серым треугольниками. Изображение после коррекции Сравните: О работе сканеров/ Сканированное изображение слишком прозрачное Сравните: О работе сканеров/ Выбор между настройками яркости или контраста Сравните: Глоссарий/ Контраст
К началу | Предыдущая | Следующая