Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе принтеров/Неясная распечатка | Предыдущая | Следующая
## Увеличенные распечатки выглядят зернистыми При увеличении изображение стало зернистым При увеличении изображений, созданных с низким разрешением (или файла изображения, содержащего меньшее количество данных) распечатка часто становится зернистой. Для двукратного увеличения изображения без потери качества вам потребуется в 4 раза больше данных. Для трехкратного увеличения изображения вам потребуется в 9 раз больше данных. Если вы хотите увеличить изображение, то выберите коэффициент увеличения от 1,25 до 1,5, что позволит увеличить изображение без заметного увеличения зернистости. Сравните: О работе принтеров/ Как избежать зернистости при увеличении? Сравните: О работе принтеров/ При уменьшении распечаток исчезают четкие контуры объектов Сравните: Глоссарий/ Разрешение изображения Сравните: Глоссарий/ Разрешение
К началу | Предыдущая | Следующая