Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Свойства цвета и соответствие цветов | Предыдущая | Следующая
## Настройка цветового баланса для вашего монитора (коррекция гамма) Гамма - это числовой показатель соотношения между входом и выходом. Например, изображение, выведенное на монитор компьютера, будет ярче, если там есть наброс мощности. Нейтральные серые цвета могут стать ярче или темнее, чем они были на исходном объекте. На принтерах и сканерах уровни серого также будут меняться аналогичным образом. Нейтральные серые могут даже приобрести цвет (поскольку серый в RGB-режиме создается при смеси равных количеств всех первичных цветов). превратившись в красно-серый или сине-серый. Эти явления можно скорректировать с помощью компьютерной программы, которая управляет величиной гамма. Если общее значение гамма от входа до выхода равно "1", то цветовые градации на выходе будут идентичны градациям на входе. В телевизионном вещании коррекция гамма уже была проведена, поэтому на ваших экранах вы видите правильную градацию. Изменения, которые произошли с фотографией Программное обеспечение для коррекции гамма Сравните: О работе с цветом/ Цветовая температура Сравните: О работе с цветом/ Калибровка и снятие характеристик Сравните: О работе с цветом/ Системы управления цветом и отображение цветового охвата Сравните: Глоссарий/ Управление цветом Сравните: Глоссарий/ Гамма Сравните: Глоссарий/ RGB Сравните: Глоссарий/ Калибровка экрана
К началу | Предыдущая | Следующая