Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
Глоссарий | Предыдущая | Следующая
## RGB Метод синтеза на экране цветного изображения с использованием красного (R), зеленого (G) и синего (B) цветов. На градации каждого цвета в RGB отводится 8 бит, поэтому всего для представления RGB-цвета в полном диапазоне нужно 24 бита, которые представляют 16,777,216 цветов. Методы синтеза цветов на мониторе и в принтере различны. Следовательно будут различными и создаваемые градации цветов. Поэтому для создание на принтере естественных цветов необходима система управления цветом. Сравните: Глоссарий/ Управление цветом
К началу | Предыдущая | Следующая