Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Пленочный сканер и приставка для сканирования слайдов | Предыдущая | Следующая
## Когда на планшетный сканер была установлена приставка для сканирования слайдов и сканировалось нормальное изображение, то цвета исказились Когда к сканеру присоединена приставка для сканирования слайдов, то сканирование изображения при неправильно заданном типе исходного документа приведет к искажению цвета. Например, когда сканируются бумажные документы, а в качестве типа исходного документа задано TPU for Negative Film (использование приставки для сканирования слайдов для сканирования негативной пленки), то приставка для сканирования слайдов будет пытаться использовать свет, проходящий через бумагу, а не отраженный от нее. Даже, когда в качестве исходного документа задан тип Flatbed (Планшетный) , тонкая бумага может не полностью перекрывать свет, исходящий из установленной приставки для сканирования слайдов. Чтобы избежать возникновения этой проблемы, надо использовать документы с отражающей матовой поверхностью или перед сканированием класть сверху на копию лист белой бумаги. Выбор правильного типа исходного документа Сравните: Глоссарий/ Кольца Ньютона Сравните: Глоссарий/ Приставка для сканирования слайдов
К началу | Предыдущая | Следующая