Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Пленочный сканер и приставка для сканирования слайдов | Предыдущая | Следующая
## Сканированное изображение не в фокусе Это может быть вызвано использованием сильно коробленой пленки. Сканированное изображение будет размыто даже, если пленка коробится совсем немного. Нерезкость сканированного изображения может также возникнуть в том случае. когда при использовании пленочного сканера в нем был установлен режим автофокусировки. При сканировании изображения в режиме автофокусировки нужно сделать несколько проб, чтобы проверить фокусировку. Если в режиме автофокусировки нельзя получить удовлетворительный результат, то попробуйте ручную фокусировку. Ручная настройка фокуса При сканировании изображений людей и животных резкий фокус получается при настройке по глазам.
К началу | Предыдущая | Следующая