Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Монохромные изображения и оптическое распознавание символов (OCR) | Предыдущая | Следующая
## OCR не может отделить текст от фона Изображение, в котором текст слабо отличается от фона Слишком высокое пороговое значение может препятствовать сканированию текста и в результате текст будет слабо отличаться от фона. Для исправления ситуации нужно снизить монохромный пороговый уровень и провести повторное сканирование. Соблюдайте осторожность, поскольку слишком сильное понижение порогового значения приведет к тому. что буквы станут нечеткими. Установка значения для порогового уровня Буквы стали четче Вид изображения можно улучшить с помощью программного обеспечения для редактирования изображений. После сканирования с 256-уровневой серой шкалой надо использовать кривую цветового тона и функцию нелинейной коррекции коэффициента контраста. Это позволит очистить фон, без ухудшения восприятия текста. Сравните: О работе сканеров/ При использовании OCR текст воспроизводится тускло Сравните: Глоссарий/ Гамма Сравните: Глоссарий/ OCR (Optical Character Recognition - Оптическое распознавание символов) Сравните: Глоссарий/ Программное обеспечение для редактирования изображений Сравните: Глоссарий/ Пороговое значение Сравните: Глоссарий/ Кривая цветового тона
К началу | Предыдущая | Следующая