Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе принтеров/Неясная распечатка | Предыдущая | Следующая
## Размытая распечатка Размытая распечатка Возможны две причины, по которым струйный принтер выдает размытую распечатку: (1) Загрязнилась печатающая головка. В этом случае нужно выполнить процедуру чистки печатающей головки вашего струйного принтера EPSON. Эту процедуру можно запустить из меню Utilities (Утилиты) драйвера принтера или с помощью клавиш панели управления. (2) Возможно, что вы используете бумагу неподходящего типа и она поглощает слишком много чернил. В этом случае воспользуйтесь бумагой другого типа с меньшим поглощением чернил. Например, бумагой с покрытием. Нормальная распечатка Сравните: О работе принтеров/ После замены бумаги изменился и цвет Сравните: О работе с цветом/ Бумага и цвет Сравните: Глоссарий/ Чистка печатающей головки
К началу | Предыдущая | Следующая