Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
Идеи/Для работы с цифровыми данными | Предыдущая | Следующая
## Создание портретов Когда цифровая фотокамера используется для фотосъемки портретов людей, то главную роль играет освещение. Фотосъемка на открытом воздухе позволяет в максимальной степени разнообразить фотографическую выразительность в зависимости от взаимного расположения фотокамеры и модели относительно источника света - солнца. Для получения различных эффектов освещайте ваш объект под разными углами. Всегда учитывайте изменения цветовой температуры и высоты солнца, зависящие от времени дня и от времени года. Цифровые фотокамеры не подходят для фотосъемки объектов с высоким контрастом. При подсветке сзади сильным источником света детали в тени исчезают. Чтобы этого не происходило нужно использовать рефлектор или дополнительное освещение. Например, фотовспышку, установленную на максимальное значение. Обычное освещение спереди не помогает в решении этих проблем. Фотография, сделанная при освещении спереди Фотографии, сделанные с задней и боковой подсветкой При портретной фотографии секрет создания живого изображения заключается в правильном использовании фона. У цифровых фотокамер широкоугольный объектив с большой глубиной резкости, поэтому вы не можете получит размытый фон. Для решения этой проблемы фотографируйте на таком фоне, который не нуждается в размывании. Позже, при редактировании изображения на компьютере, возможно вы захотите добавить немного нечеткости. Но изначально, при фотосъемке изображения вы должны стремиться обеспечить наиболее четкую экспозицию. Портрет, сделанный на простом фоне Портрет, сделанный на фоне от мешающих отражений Изучайте и в максимальной степени используйте все особенности вашей фотокамеры. Функция макросъемки весьма удобна для схватывания выражений лица. При фотосъемке в таком режиме по мере приближения фотокамеры к объекту увеличивается разница между тем, что вы видите в видоискатель, и тем, что на самом деле попадает в объектив. При съемке на малых расстояниях от объекта для точного кадрирования нужно использовать жидкокристаллический дисплей. Использование монохромного режима для создания черно-белых фотографий проще и приятнее. Появляющиеся на ЖК-дисплее монохромные изображения часто выглядят очень интересно. Выразительный фотоснимок в режиме макросъемки Портрет, снятый в монохромном режиме Сравните: О работе цифровых фотоаппаратов/ Влияние яркости предмета съемки и заднего плана Сравните: О работе цифровых фотоаппаратов/ Различия между высоким средним и стандартным качеством Сравните: О работе цифровых фотоаппаратов/ Портрет, снятый в монохромном режиме Сравните: О работе цифровых фотоаппаратов/ Как правильно использовать в фотокамере режим макросъемки Сравните: О работе цифровых фотоаппаратов/ Дополнительное освещение предметов, освещаемых сзади Сравните: О работе цифровых фотоаппаратов/ Освещение изменяется в зависимости от времени суток и от времени года
К началу | Предыдущая | Следующая