Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Разрешение и размер изображения | Предыдущая | Следующая
## Отсканированная и распечатанная фотография выглядит зернистой Зернистая распечатка Если разрешение, заданное при сканировании, намного ниже разрешения, заданного для печати изображения, то ваша распечатка может казаться зернистой. При использовании струйного или лазерного принтера, использующих для показа цветовой градации огромное количество точек, нужно при сканировании устанавливать разрешение в пределах от одной трети до одной второй от разрешения, которое вы будете использовать при печати. При использовании сублимационного принтера, у которого цветовая градация создается в каждой точке, разрешение для печати должно быть установлено на ту же величину, что и разрешение для сканирования. Распечатка хорошего качества, использующая сканирование с высоким разрешением Сравните: О работе принтеров/ /Увеличенные распечатки выглядят зернистыми Сравните: Глоссарий/ DPI (Dots Per Inch - точек на дюйм) Сравните: Глоссарий/ Разрешение изображения Сравните: Глоссарий/ Разрешение
К началу | Предыдущая | Следующая