Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Воспроизведение цвета | Предыдущая | Следующая
## Триадные цвета и разделение цветов Теоретически, при смешивании 100% каждого из трех первичных цветов: голубого (C), пурпурного (M) и желтого (Y) должен получаться черный цвет. Однако примеси в чернилах не позволяют получить чистый черный цвет. По этой причине в полиграфии к этим трем цветам добавляют черные (К) чернила. В результате получается система их четырех цветов. Для того, чтобы воспроизводить естественные изображения с непрерывными градациями каждое цветное изображение должно быть разделено на четыре печатные формы - по одной для каждого цвета CMYK. Принцип разделения цветов использует дополнительное соотношение аддитивных цветов RGB и субтрактивных цветов CMY. Например, для того, чтобы при фотосъемке извлечь желтую компоненту, на объектив фотокамеры надевают синий фильтр (синий является дополнительным к желтому). Сравните: О работе с цветом/ Цветовая модель RGB Сравните: О работе с цветом/ Цветовая модель CMYK Сравните: О работе с цветом/ Контраст цветовых оттенков и контраст дополняющих цветов Сравните: О работе с цветом/ Триадные цвета и плашковый цвет Сравните: Глоссарий/ CMY Сравните: Глоссарий/ CMYK Сравните: Глоссарий/ Разделение цветов Сравните: Глоссарий/ Градации
К началу | Предыдущая | Следующая