Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Воспроизведение цвета | Предыдущая | Следующая
## Диапазон воспроизведения цветов Видимый свет содержит несколько миллионов цветов, но не все они могут быть воспроизведены на мониторе вашего компьютера или чернилами струйного принтера. Мониторы и сканеры, использующие три первичных цвета RGB, и цветные принтеры и печатные материалы, использующие три первичных цвета CMY, воспроизводят цвета в разных диапазонах. CMY имеет самый узкий диапазон воспроизведения. Цвета RGB, прекрасно выглядевшие на экране компьютера, при преобразовании в CMY (или CMYK) для вывода на печать иногда становятся туманными. Это происходит из-за того, что изображение на экране содержит цвета, которые невозможно воспроизвести в CMYK.
| Цветовой охват каждого из устройств (диаграмма цветности CIE) A: Цветовое пространство человеческого глаза B: Цветовое пространство цветной пленки C: Цветовое пространство компьютерного дисплея D: Цветовое пространство печати
Сравните: О работе с цветом/ Три первичных цвета аддитивного смешения Сравните: О работе с цветом/ Три первичных цвета субтрактивного смешения Сравните: Глоссарий/ CMY Сравните: Глоссарий/ CMYK Сравните: Глоссарий/ RGB
К началу | Предыдущая | Следующая