Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Цветное изображение | Предыдущая | Следующая
## Полноцветное сканированное изображение смазано и неправильно воспроизведено на экране Изображение с высоким разрешением выводится на экран с 256 цветами Когда искажены цветовые градации полноцветного (24-разрядного) изображения, то это может быть вызвано тем, что ПК не может обработать все цвета изображения такой разрядности. 24 разряда позволяют выводить на экран 16 700 000 различных цветов. Если цвет представлен 16 разрядами, то можно выводить 32 000 цветов, что также вполне удовлетворительно. Эту проблему можно решить, если изменить количество цветов, выводимых на экран, доведя их число до 16 700 000 или до 32 000. Или же можно изменить размер экрана, чтобы воспроизводить максимальное количество цветов. Если объем видеопамяти не обеспечивает такую возможность, то его следует увеличить. Если увеличение объема видеопамяти невозможно по финансовым соображениям, то можно увеличить цветовой диапазон за счет уменьшения разрешения экрана до 640 х 480 пикселов. Сравните: О работе принтеров/ зображение выглядит хорошо на распечатке, но плохо на мониторе Сравните: Глоссарий/ VRAM
К началу | Предыдущая | Следующая