Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе цифровых фотоаппаратов/Фотографирование | Предыдущая | Следующая
## Затененные объекты вышли нечеткими Нечеткая фотография объекта, фотосъемка при плохом освещении Фотосъемка в сумерках, в глубине леса или в затененных местах требует меньшей скорости затвора и неподвижного положения. При этих условиях следует использовать штатив, пусть даже небольшой. Для устойчивости можно также прислониться к стене или к стволу дерева. Поскольку цифровые фотокамеры запоминают изображения на устройствах CCD, то даже в относительно темных местах можно без вспышки получать хорошие изображения. Но для этого нужно обеспечить очень хорошую устойчивость фотокамеры. В противном случае и объекты, и задний план будут нечеткими. Учтите, что даже в дневное время, когда большую часть изображения занимает темный объект, функция автоматической выдержки увеличит время экспозиции, что приведет к более медленной работе затвора. С помощью неподвижной фотокамеры объект схвачен неподвижным Сравните: О работе цифровых фотоаппаратов/ Дрожание фотокамеры из-за неустойчивого положения
К началу | Предыдущая | Следующая