Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Воспроизведение цвета | Предыдущая | Следующая
## Растр (растровый экран), увеличение размера растровой точки, муаровый эффект В процессе печати градации цветов воспроизводятся с помощью крошечных точек, называемых растровыми. Точки, напечатанные с использованием форм CMYK, могут перекрываться для создания изображения. Для того, чтобы создать точки, при фотографировании изображения используется маска с мелким растром, в результате чего изображение формируется из точек различных размеров. В цифровом процессе создания растра каждая точка состоит из множества мелких точек. Побочный эффект от процесса маскирования состоит в том, что в средней части изображения (примерно 50%) точки становятся слишком плотно. Это называется увеличением размера растровой точки. Это явление можно предотвратить, если до маскирования усилить свет в средней части изображения. Все изображения печатных форм состоят из точек и если они смогут перекрываться, то они создадут интерференционную картину, называемую муаром. Для предотвращения этого явления каждую форму немного поворачивают. Муаровые сетки могут также появиться в том случае, когда формы установлены под неправильными углами или когда фотографируемые объекты сами содержат регулярные структуры, такие как клетчатые ткани или стены здания, покрытые черепицей. Сравните: Глоссарий/ CMYK Сравните: Глоссарий/ DPI (Dots Per Inch - Точек на дюйм) Сравните: Глоссарий/ Растрирование Сравните: Глоссарий/ Муар
К началу | Предыдущая | Следующая