Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
Глоссарий | Предыдущая | Следующая
## Hue fidelity (Точность цветовоспроизведения) Относится к чистоте цветов. Например, коричневый - это менее чистый цвет, чем розовый, который считается более чистым красным. Когда цвет положительный, то точность его воспроизведения выше, а когда отрицательный, то его чистота значительно понижается, приближаясь к серому цвету. Точность воспроизведения изображения можно корректировать, изменяя в нем с помощью драйвера принтера голубой (сине-зеленый), пурпурный и желтый цвета. Изображение после увеличения насыщенности Исходное изображение Изображение после уменьшения насыщенности Сравните: Глоссарий/ CMY
К началу | Предыдущая | Следующая