Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе цифровых фотоаппаратов/Выбор качества изображения | Предыдущая | Следующая
## Как правильно использовать в фотокамере режим макросъемки Крупноформатный снимок сделан без использования режима макросъемки При использовании цифровой фотокамеры, у которой для крупноформатных снимков есть режим макросъемки, необходимо самое пристальное внимание уделять расстоянию от объекта до фотокамеры, чтобы не выйти из эффективных пределов фокусировки. Когда вы делаете крупноформатные снимки, чем ближе вы будете к объекту съемки, тем больше будет расхождение между изображением, наблюдаемым в видоискатель и изображением, которое попадет на фотографию. Для аккуратного кадрирования следует использовать жидкокристаллический дисплей, на котором формат кадра будет близок к реальному. При фотосъемке на максимально коротких расстояниях или при съемке темного объекта вы можете столкнуться с тем, что трудно сфокусировать фотокамеру при наблюдении через жидкокристаллический дисплей. В этом случае можно протянуть нитку от камеры на минимальное фокусное расстояние, чтобы использовать ее как точку отсчета. Высококачественная фотография в режиме макросъемки Сравните: О работе цифровых фотоаппаратов/ Различия между изображением в видоискателе и реально запомненном изображением
К началу | Предыдущая | Следующая