Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Пленочный сканер и приставка для сканирования слайдов | Предыдущая | Следующая
## Изменение разрешения привело к изменению размера выведенного на экран сканированного изображения При сканировании пленки с помощью пленочного сканера при высоком соотношении точек/дюйм должен быть задан выходной размер. В противном случае изображение окажется слишком большим. Исходный размер фотографии При сканировании с низким разрешением размер изображения уменьшился После сканирования с низким разрешением сканированное изображение на экране вашего монитора будет выглядеть меньше, чем оригинал. Не следует изменять размер изображения или использовать функцию Resample Image (Повторный выбор пробного изображения), поскольку это приведет к увеличению изображения за счет ухудшения его качества. Вместо этого в программном обеспечении для сканирования используйте функцию масштабирования для задания нужного размера результирующего изображения, а потом заново выполните сканирование. Прерывание выбора пробного изображения Сравните: Глоссарий/ Разделение цветов Сравните: Глоссарий/ Разрешение дисплея Сравните: Глоссарий/ DPI (Dots Per Inch - Точек на дюйм)
К началу | Предыдущая | Следующая