Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Размер и виды запомненных файлов | Предыдущая | Следующая
## Выбор формата файла, пригодного для фотоизображения Поскольку формат GIF ограничен 256 цветами, то при работе с изображениями, содержащими большое количество градаций одного и того же цвета, ухудшаются цветовые переходы. Поэтому для обработки фотографических изображений лучше использовать файлы, сжатые по стандарту JPEG (Joint Photographic Experts Group - Объединенная группа экспертов в области фотографирования). JPEG - это необратимый сжатый файл, который предоставляет альтернативный вариант по качеству сжатия. Можно существенно увеличивать коэффициент сжатия. Однако, если коэффициент сжатия слишком велик, то ухудшается качество изображения. Следовательно сжатие нужно выдерживать на таком уровне, который, не ухудшая качество, в то же время не перегружает линию передачи и не требует слишком много дискового пространства. Так как JPEG - это необратимый сжатый файл, то сжатые изображения невозможно восстановить до их первоначального состояния. Поэтому исходное изображение нужно сохранить либо в несжатом состоянии, либо в формате GIF. Обратите внимание, что размер файла фотографического изображения, запомненного в формате GIF, был бы больше. Для данных фотографического качества удобно использовать JPEG-файлы Сравните: Глоссарий/ JPEG
К началу | Предыдущая | Следующая