Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Системы цифровых изображений и их характеристики | Предыдущая | Следующая
## Выборка и дискретизация Первый этап в оцифровке изображения называется выборкой. Изображение разбивается по плотности на части с фиксированными приращениями. Величины приращений должны определяться исходя из результирующего назначения получаемого изображения. Например, изображения для Web-страницы могут быть довольно грубыми, но графические изображения для коммерческой печати должны быть обработаны на таком уровне, чтобы были видны мельчайшие детали. Точные изображения можно сделать зернистыми, но зернистые изображения нельзя превратить в точные. Однако, чем точнее изображение, тем больше будет размер файла данных и тем больше будет нагрузка на компьютер. Преобразование обработанного изображения в числовые значения называется дискретизацией. Например, белый цвет преобразуется в "1", а черный в "0".
К началу | Предыдущая | Следующая