Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе цифровых фотоаппаратов/Экспозиция | Предыдущая | Следующая
## Коррекция времени выдержки Когда выдержка была скорректирована для захвата заднего плана, то цветы на переднем плане стали темными Некоторые фотокамеры с AE (automatic exposure - системой автоматической экспозиции) не имеют функции коррекции выдержки. Однако, если вы хорошо изучите механизм управления выдержкой, реализованный в вашей фотокамере, то сможете в определенной степени компенсировать этот недостаток. Если программа AE ориентируется на яркость центральной части кадра, то вы можете зафиксировать выдержку для одного положения камеры, если воспользуетесь функцией фиксации фокуса. Это до некоторой степени может оказаться эффективным. Если в фотокамере реализована возможность компенсации выдержки, то увеличивайте выдержку при фотографировании темной сцены и уменьшайте ее до серого при ярком изображении. Это позволит подобрать подходящую выдержку. При хорошей практике вы увидите, что это стоящий способ фотосъемки. Коррекция выдержки для фотосъемки цветов позволил сделать прекрасную фотографию
К началу | Предыдущая | Следующая