Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Цветовые модели | Предыдущая | Следующая
## Цветовые системы Манселла и Оствальда ### Цветовая система Манселла Эта система была предложена в 1905 г. американским ученым Манселлом (A. H. Munsell) и была пересмотрена в 1943г. Она определяет три атрибута цвета: H (hue - цветовой тон), C (chroma - цветность) и V (value - величина = яркость). Цветовой тон делится на пять основных цветов: красный (R), желтый (Y), зеленый (G), синий (B), и пурпурный (P). Кроме того, каждый цвет имеет 10 градаций. Величина, т.е. мера яркости или темноты цвета, определяется в 11 шагов от белого до черного. Цветность, т.е. мера насыщенности (или чистоты) разбита на 15 степеней. Видимость света в системе Манселла описывается набором из трех компонент: цветовой тон/ яркость/ цветность. Например, у ярко-красного цвета будет формула 5R/ 4/ 14, где 5R означает цветовой тон, 4 -- яркость и 14 - цветность. ### Цветовая система Оствальда Эта система была предложена немецким ученым Оствальдом. Она предполагает 8 цветовых тонов с четырьмя базовыми цветами: желтый, ультрамариновый синий, красный и цвет морской волны (зеленый). Эти цвета далее делятся, образуя цветовой круг из 24 цветов. Сравните: О работе с цветом/ Атрибуты цвета Сравните: О работе с цветом/ Что такое цветовая модель? Сравните: Глоссарий/ Яркость Сравните: Глоссарий/ Точность цветовоспроизведения
К началу | Предыдущая | Следующая