Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Монохромные изображения и оптическое распознавание символов (OCR) | Предыдущая | Следующая
## Нечеткие буквы в сканированном изображении Неровные буквы Если в сканированном изображении обнаружены неровные буквы, то возможно, что для сканирования неправильно установлено разрешение. Однако, если установлено высокое разрешение сканирования, но на исходной копии буквы слишком малы, то на распечатке они будут плохо видны. Установка разрешения Буквы после коррекции С другой стороны, если неровность букв возникла из-за того, что копию перекосили при укладывании на сканер, то эту проблему нельзя решить с помощью программного обеспечения для редактирования изображений. Эту проблему можно решить только с помощью повторного сканирования изображения. Когда вы кладете документ на стекло сканера, то нужно убедиться, что правильно установлены его вертикальные и горизонтальные поля. Сравните: Глоссарий/ Программное обеспечение для редактирования изображений Сравните: Глоссарий/ Разрешение
К началу | Предыдущая | Следующая