Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Воспроизведение цвета | Предыдущая | Следующая
## Как при печати создаются цвета Изменения серого или цветного цвета в фотографии или в рисунке, полученные в результате использования однородно перемешанных определенный объемов однотонных чернил (для создания плавных переходов), называются непрерывным цветовым тоном. При печати этот эффект должен быть реализован путем добавления черных чернил (К) к комплекту чернил трех субтрактивных первичных цветов: голубого (С), пурпурного (М) и желтого (Y) (называемых чернилами триадных цветов). Чернила триадных цветов являются полупрозрачными, поэтому точка, напечатанная голубым полутоном, поверх точки, напечатанной желтым полутоном, будет выглядеть зеленой. Сильно расцвеченные области имеют много точек, а слабо расцвеченные области имеют мало точек. Этот способ позволяет воспроизводить различные градации. Сравните: О работе с цветом/ Цветная модель CMYK Сравните: О работе с цветом/ Диапазон воспроизведения цвета Сравните: О работе с цветом/ Триадные цвета и плашковый цвет Сравните: Глоссарий/ CMYK Сравните: Глоссарий/ Градации
К началу | Предыдущая | Следующая