Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Воспроизведение цветов на мониторах, принтерах и сканерах | Предыдущая | Следующая
## Жидкокристаллический дисплей В жидкокристаллическом дисплее, применяемом в портативных компьютерах, используется свойство жидких кристаллов, связанное с тем, что прозрачные точки при приложении к ним напряжения становятся непрозрачными. Сами жидкие кристаллы свет не излучают, поэтому для того, чтобы изображение стало видимым, нужен естественный свет или задняя подсветка. Цветной ЖК-дисплей состоит из матрицы элементов, которые имеют фильтры для каждого цвета RGB. Качество цвета у этих дисплеев хуже, чем у ЭЛТ-дисплеев. Сравните: О работе с цветом/ Цветовая модель RGB Сравните: О работе с цветом/ Монитор RGB Сравните: О работе с цветом/ Воспроизведение цвета в компьютерных системах Сравните: Глоссарий/ RGB
К началу | Предыдущая | Следующая