Панель управления

# Выбор встроенного шрифта и шага

Вы можете выбрать один из пяти встроенных шрифтов принтера и шаг с помощью клавиш на панели управления принтера, как это описано ниже.

| Примечания:

| Установки, которые вы задаете в программах-приложениях, обычно подавляют установки, которые вы задаете с панели управления принтера. Для наилучших результатов используйте ваше приложение, чтобы выбрать шрифт и другие установки.

| Доступный шаг зависит от того шрифта, который вы выберете. Дополнительная информация приведена в нижеследующей таблице.

Шрифт | Шаг
USD | 10, 12
HSD | 10, 12, 15, 17, 20
Draft (Черновой) | 10, 12, 15, 17, 20, PS
Roman | 10, 12, 15, 17, 20, PS
Sans Serif | 10, 12, 15, 17, 20, PS

| Убедитесь, что принтер не печатает. Если все же печатает, нажмите кнопку Pause (Пауза), чтобы остановить печать.

| Нажимайте кнопку Font (Шрифт) до тех пор, пока два световых индикатора Font (Шрифт) не высветят желаемый шрифт, как это показано ниже

|  | USD
|  | HSD
|  | Draft (Черновой)
|  | Roman
|  | Sans Serif

| =вкл., =выкл., =мигает

| Нажимайте кнопку Pitch (шаг) до тех пор, пока два световых индикатора Pitch (Шаг) не покажут желаемый шаг, как это показано ниже.

|  | 10 cpi
|  | 12 cpi
|  | 15 cpi
|  | 17 cpi
|  | 20 cpi
|  | PS

| =вкл., =выкл., =мигает

| Убедитесь, что выбраны нужный шрифт и шаг.

[К началу]

Предыдущая | Далее