Панель управления

# Выбор шрифта и шага

Вы можете выбрать один из пяти встроенных шрифтов принтера и шаг с помощью кнопок панели управления принтера, как это описано ниже.

| Примечания:

Установки, которые вы задаете в программах-приложениях, обычно подавляют установки, которые вы задаете с панели управления принтера. Для наилучших результатов используйте ваше приложение, чтобы выбрать шрифт и другие установки.

Доступный шаг зависит от того шрифта, который вы выберете. Дополнительная информация приведена в нижеследующей таблице.

Шрифт | Шаг
USD | 10, 12
HSD | 10, 12, 15, 17, 20
Draft | 10, 12, 15, 17, 20, PS
Roman | 10, 12, 15, 17, 20, PS
Sans Serif | 10, 12, 15, 17, 20, PS

| Убедитесь, что принтер не печатает. Если он все же печатает, то нажмите кнопку Pause (Пауза), чтобы остановить печать.

| Нажимайте кнопку Font (Шрифт) до тех пор, пока три световых индикатора Font (Шрифт) не высветят желаемый шрифт, как это показано ниже.

|  |  |  | USD
|  |  |  | HSD
|  |  |  | Draft
|  |  |  | Roman
|  |  |  | Sans Serif

| =горит, =не горит

| Нажимайте кнопку Pitch (Шаг) до тех пор, пока три световых индикатора Pitch (Шаг) не покажут желаемый шаг, как это показано ниже.

|  |  |  | 10 cpi
|  |  |  | 12 cpi
|  |  |  | 15 cpi
|  |  |  | 17 cpi
|  |  |  | 20 cpi
|  |  |  | PS

| =горит, =не горит

| Убедитесь, что выбраны нужный шрифт и шаг.

[К началу]

Предыдущая | Следующая