Программное обеспечение принтера

# Удаление программного обеспечения принтера

> Удаление драйвера принтера и EPSON Status Monitor 3

Если вы хотите установить заново или модернизировать драйвер принтера, то нужно удалить установленный в данный момент драйвер принтера.

## Удаление драйвера принтера и EPSON Status Monitor 3

| Закройте все приложения.

| Щелкните на Start (Пуск), укажите на Settings (Настройка) и щелкните на Control Panel (Панель управления).

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме Add/Remove Programs (Установка и удаление программ).

| Выберите EPSON Printer Software (Программное обеспечение принтера EPSON) и щелкните на Add/Remove (Добавить/Удалить).

|  | Примечание:

При использовании компьютера с Windows XP или Windows 2000, щелкните на Change (Изменить) или Remove Programs (Удалить программы), выберите EPSON Printer Software (Программное обеспечение принтера EPSON), потом щелкните на Change/Remove (Изменить/Удалить).

| Щелкните на меню Printer Model (Модель принтера), выберите пиктограмму EPSON FX-890 Advanced или EPSON FX-2190 Advanced , после чего щелкните на OK.

| Если вы удаляете Monitored Printers (Контролируемые принтеры), то в выведенном диалоговом окне щелкните на Yes (Да).

|  | Примечание:

Вы не можете удалить только утилиту Monitored Printers (Контролируемые принтеры), входящую в состав EPSON Status Monitor 3. Когда эта утилита удалена, то вы не сможете из EPSON Status Monitor 3 изменять настройку в Monitored Printers (Контролируемые принтеры).

| Если вы удаляете EPSON Status Monitor 3, то в диалоговом окне щелкните на Yes (Да).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

### Удаление драйвера USB-устройства

Если принтер подключен к компьютеру с помощью интерфейсного кабеля USB, то устанавливается драйвер USB-устройства. Поэтому при удалении драйвера принтера вам нужно также удалить драйвер USB-устройства.

Для удаления драйвера USB-устройства выполните указанные действия.

| Примечания:

Драйвер принтера нужно удалять до удаления драйвера USB-устройства.

После того, как вы удалите драйвер USB-устройства, вы не сможете обращаться ни к какому из принтеров EPSON, подключенных к компьютеру с помощью интерфейсного кабеля USB.

| Выполните шаги с 1 по 3 процедуры Удаление программного обеспечения принтера.

| Выберите EPSON USB Printer Devices (Принтерные USB-устройства EPSON) и щелкните на Add/Remove (Добавить/Удалить).

|  | Примечания:

EPSON USB Printer Devices (Принтерные USB-устройства EPSON) будут присутствовать только в том случае, если в Windows Me или 98 принтер будет подключен к компьютеру с помощью интерфейсного кабеля USB.

Если драйвер USB-устройства установлен неправильно, то EPSON USB Printer Devices (Принтерные USB-устройства EPSON) может не появиться. Выполните указанные действия, чтобы запустить программу "Epusbun.exe", находящуюся на компакт-диске, входящем в комплект поставки принтера.

1. | Вставьте в дисковод CD-ROM компакт-диск.
2. | Обратитесь к дисководу CD-ROM.
3. | Выполните двойной щелчок на папке Win9x.
4. | Выполните двойной щелчок на пиктограмме Epusbun.exe.

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

Чтобы заново установить драйвер принтера, обратитесь к Руководству по установке.

[К началу]

Предыдущая