Дополнительные принадлежности и расходные материалы

# Интерфейсная карта

> Установка интерфейсной карты

Кроме встроенного в принтер параллельного интерфейса вы можете использовать дополнительные интерфейсные карты. Перечисленные ниже интерфейсные карты фирмы EPSON совместимы с вашим принтером. (Не все из этих карт можно купить во всех странах.)

Номер модели | Тип карты
C82305 / C82306 | Последовательный интерфейс
C82307 / C82308 | 32 Кб, интеллектуальный последовательный интерфейс
C82312 | Интерфейс LocalTalk
C82313 | 32 Кб, интерфейс IEEE-488
C82314 | Коаксиальный интерфейс
C82315 | Твинаксиальный интерфейс
C82345 | Параллельный интерфейс IEEE-1284
C82362 | EpsonNet 10 Base 2/T Int. Print Server
C82363*/C82364 | EpsonNet 10/100 Base TX Int. Print Server
C82384 | EpsonNet 10/100 Base TX Int. Print Server
C82391 | EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Print Server 2

| Символ звездочка () заменяет последнюю цифру, которая зависит от страны покупки.

| * Если вы используете интерфейсную карту Ethernet C82363, то вы должны присоединить к интерфейсной карте дополнительный интерфейсный адаптер (C82525).

Если вы не уверены, нужен ли вам дополнительный интерфейс, или если вы хотите получить более подробную информацию об интерфейсах, свяжитесь с вашим дилером.

## Установка интерфейсной карты

Для установки дополнительной интерфейсной карты выполните указанные действия:

| Убедитесь, что принтер выключен. Выдерните из розетки сетевой кабель и отсоедините от принтера интерфейсный кабель.

| Удалите винты, удерживающие экранирующую пластинку, расположенную на задней стенке принтера, и снимите эту пластинку.

| Вдвиньте интерфейсную карту по пазам в интерфейсном гнезде. С силой нажмите на карту, чтобы разъем задней части карты полностью вошел в приемное гнездо внутреннего разъема принтера. Потом вставьте в отверстия винты и завинтите их.

|  | Примечание:

Сохраните экранирующую пластинку в надежном месте. Она может снова вам понадобиться, если вы захотите удалить интерфейсную карту.

> Для удаления интерфейсной карты выполните перечисленные выше действия в обратном порядке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая