| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере # Загрузка документов в автоподатчик документов Характеристики документов Загрузка документов в автоподатчик С помощью автоподатчика можно быстро сканировать многостраничные документы. Перед загрузкой документов в автоподатчик обратитесь к разделу Характеристики документов и убедитесь что документы могут быть загружены в автоподатчик. ## Характеристики документов В таблице ниже перечислены допустимые для загрузки в автоподатчик размеры бумаги. В автоподатчик документов можно загрузить до 40 листов (толщина пачки 5,0 мм или менее). В автоподатчик документов можно загрузить только листы одинакого размера.
Размер бумаги | Формат
A4 | 210 × 297 мм
Letter | 215,9 × 279,4 мм
Legal | 215,9 × 355,6 мм
B5 | 182 × 257 мм
A5 | 148,5 × 210 мм
A6 (Книжная ориентация) | 105 × 148,5 мм
В автоподатчик следует загружать только те документы, которые соответствуют перечисленным ниже условиям.
Размер | Ширина: от 105 до 216 мм Длина: от 148,5 до 356 мм
Вес | от 50 до 120 г/м2
Тип бумаги | Простая бумага, высококачественная бумага, вторичная бумага, чековая бумага
Проверьте следующие условия перед загрузкой документов в автоподатчик: чернила на документе сухие; на документе нет отверстий, и он не порван и не смят; на документе нет скоб или других предметов, которые могут повредить подающий механизм; на документе нет сгибов; на документе нет вырезанных областей; документ не является многоэкземплярной или связанной формой; на обратной стороне документа копировального слоя. Подробности о загрузке бумаги в автоподатчик см. в разделе Загрузка документов в автоподатчик. Верх ## Загрузка документов в автоподатчик Предостережение
Не загружайте фотографии или ценные оригиналы произведений искусства в автоподатчик документов. Неправильная подача документа может привести к его смятию или повреждению. Такие документы сканируйте, располагая их непосредственно на планшете. Не загружайте документы формата A6 альбомной ориентации. Перед загрузкой документов в автоподатчик убедитесь, что на планшете сканера нет документов или пыли.
| Максимально раздвиньте боковые направляющие приемного лотка автоподатчика.
| Загрузите первый лист в автоподатчик документов сканируемой стороной вверх и верхним краем в податчик. До упора протолкните пачку бумаги в податчик. Придвиньте боковые направляющие к краю бумаги.
Примечание
После загрузки первой страницы и её предварительного просмотра, её нужно будет загрузить снова вместе с другими страницами.
О том, как начать сканирование, см. в разделе Запуск Epson Scan. Верх |