| Основная страница > Сканирование оригиналов # Настройка параметра File Save Settings (Параметры сохранения файла) Если появляется диалоговое окно File Save Settings (Параметры сохранения файла), выберите имя, формат и место сохранения сканированного изображения.
| Щелкните значок File Save Settings (Параметры сохранения файла) справа от кнопки Scan (Сканировать).
Откроется окно File Save Settings (Параметры сохранения файла). Примечание
При запуске Epson Scan из совместимого с TWAIN приложения, например, из Adobe Photoshop Elements, значок File Save Settings (Параметры сохранения файла) не отображается.
| В окне File Save Settings (Параметры сохранения файла) укажите папку, в которую после сканирования будут отправляться файлы с изображениями. Щелкните кнопку My Documents (Мои документы) или My Pictures (Мои рисунки) или кнопку Documents или Pictures. Для выбора другой папки выберите Other (Другое) и щелкните кнопку Browse (Обзор) (в Windows) или Choose (в Mac OS X) и выберите нужную папку. Для сохранения изображений на рабочий стол, выберите Other (Другая).
| Настройте имя файла: задайте алфавитно-цифровой префикс. Трехзначное число автоматически добавляется к заданному имени файла, но вы можете менять начальное число. Вы можете сканировать несколько изображений за один раз, и каждое изображение будет сохранено со своим трехзначным номером.
Примечание
Следующие символы нельзя использовать в префиксе. В Windows: \, /, :, _, *, ?, ", <, >, │ В Mac OS X: :
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Type (Тип) и выберите формат файла из следующей таблицы. В зависимости от формата становится доступной кнопка Options (Параметры), нажав на которую, вы сможете ввести дополнительные параметры сохранения файлов.
Формат (расширение файла) | Описание
BITMAP (*.BMP) (только для Windows) | Стандартный формат файла изображения в Windows. Большинство Windows-приложений, в том числе и текстовые процессоры, могут читать и создавать изображения в этом формате.
JPEG (*.jpg) | Сжатый формат, для которого можно задавать степень сжатия. Формат JPEG обеспечивает относительно высокий коэффициент сжатия. Однако чем сильнее сжатие, тем ниже качество изображения. Помимо этого, качество снижается при каждом сохранении данных. Рекомендуется использовать формат TIFF, когда изображения требуется изменять, ретушировать и т.п.
Multi-TIFF (*.tif) | Формат TIFF, который позволяет сохранить несколько страниц в одном файле. Вы также можете редактировать сканированные изображения перед их сохранением. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Открывать файлы формата Multi-TIFF можно только в приложениях, которые его поддерживают
PDF (*.pdf) | Формат документа, который поддерживается и в ОС Windows, и в Macintosh (независимый от платформы формат). Для чтения PDF документов в Windows необходима программа Adobe Reader или Acrobat. Многостраничные документы можно сохранять в один PDF-файл. При сохранении цветных или монохромных изображений в формате PDF можно выбирать качество сжатия.
PICT (*.pct) (в Mac OS X) | Стандартный формат файла изображения в Macintosh. Большинство приложений для Macintosh, в том числе и текстовые процессоры, могут читать и создавать изображения в этом формате
PRINT Image Matching II JPEG (*.jpg) или TIFF (*.tif) | Формат файла, включающего в себя данные PRINT Image Matching II о качестве и расширенном цветовом диапазоне. Используя принтер, поддерживающий технологию PRINT Image Matching II, можно легко получить отпечатки с широким диапазоном превосходных цветов. (Информация PRINT Image Matching не влияет на исходное изображение и на способ его отображения на экране компьютера.) Доступны форматы JPEG и TIFF.
TIFF (*.tif) | Формат, созданный для обмена данными между многими приложениями, например графическими и настольными издательскими системами. При сканировании черно-белых изображений можно указывать тип сжатия
| В нижней части окна представлены следующие параметры.
Overwrite any files with the same name (Записать поверх все файлы с такими же именами) Установите этот флажок, чтобы повторно использовать выбранное имя файла и место сохранения для записи новых данных поверх предыдущих, сохраненных в файле с этим именем. Show this dialog box before next scan (Показывать это диалоговое окно перед следующим сканированием) Установите этот флажок, чтобы диалоговое окно File Save Settings (Параметры сохранения файла) появлялось перед следующим сканированием. Если флажок не установлен, щелкните File Save Settings (Параметры сохранения файла), чтобы открыть это окно перед тем, как нажать кнопку Scan (Сканировать). После сканирования открыть папку с изображениями (Open image folder after scanning) Установите этот флажок, чтобы после завершения сканирования программой Epson Scan Проводник (в Windows) или Finder (в Mac OS X) автоматически открывал папку, куда сохраняется отсканированное изображение. Show Add Page dialog after scanning (Показать диалог Добавление изображений после сканирования) Установите этот флажок, чтобы диалоговое окно Add Page Confirmation (Подтверждение добавления изображений) появлялось перед следующим сканированием при сканировании в PDF или Мulti-Tiff. Окно (Подтверждение добавления изображений) содержит кнопки Add page (Добавление изображений), Edit page (Выбор изображений) и Save file (Сохранить файл).
| Щелкните OK.