| Основная страница > Сканирование оригиналов # Сканирование в режимеOffice (Офисный) Сканирование в режиме Office (Офисный) с помощью автоподатчика. Сканирование в офисном режиме с помощью автоподатчика. Если вы запускаете Epson Scan в первый раз, программа запустится в режиме Office (Офисный) и откроется диалоговое окно режима Office (Офисный). Для сканирования документов с помощью планшета обратитесь к разделу Сканирование в режиме Office (Офисный) с помощью автоподатчика. Для сканирования документов с помощью автоподатчика обратитесь к разделу Сканирование в офисном режиме с помощью автоподатчика. ## Сканирование в режиме Office (Офисный) с помощью автоподатчика.
| Положите оригинал на планшет. Подробнее об этом — в разделе Размещение документов и фотографий.
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| Выберите режим Office (Офисный) в списке Mode (Режим). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования.
| Для параметра Image Type (Тип изображения) выберите значение Color (Цвет), Grayscale (Оттенки серого) или Black&White (Черно-белый).
Примечание
При выборе значений Grayscale (Оттенки серого) или Black&White (Черно-белый) вы можете настроить параметр Image Option (Параметр изображения) как описано ниже.
Параметр Image Option (Параметр изображения) | Описание
None (Нет) | Параметр Image Option (Параметр изображения) не применяется
Dropout: Red (Исключение: Красный) | Отсекает красную составляющую при сканировании
Dropout: Green (Исключение: Зеленый) | Отсекает зеленую составляющую при сканировании
Dropout: Blue (Исключение: Синий) | Отсекает синюю составляющую при сканировании
Color Enhance: Red (Усиление цвета: Красный) | Усиливает красную составляющую при сканировании
Color Enhance: Green (Усиление цвета: Зеленый) | Усиливает зеленую составляющую при сканировании
Color Enhance: Blue (Усиление цвета: Синий) | Усиливает синюю составляющую при сканировании
| Выберите значение Document Table (Планшет для документов) для параметра Document Source (Источник документа).
| Выберите значение параметра Size (Размер), соответствующее размеру загруженных документов.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Resolution (Разрешение), и выберите подходящее разрешение для сканируемого оригинала. Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения.
| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений. Откроется окно Preview (Просмотр) с вашим изображением. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Если необходимо, настройте качество изображения. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как было запущено сканирование. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх ## Сканирование в офисном режиме с помощью автоподатчика.
| Загрузите первую страницу в автоподатчик. Подробнее об этом — в разделе Загрузка документов в автоподатчик документов.
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| Выберите режим Office (Офисный) в списке Mode (Режим). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования.
| Для параметра Image Type (Тип изображения) выберите значение Color (Цвет), Grayscale (Оттенки серого) или Black&White (Черно-белый).
Примечание
При выборе значений Grayscale (Оттенки серого) или Black&White (Черно-белый) вы можете настроить параметр Image Option (Параметр изображения) как описано ниже.
Параметр Image Option (Параметр изображения) | Описание
None (Нет) | Параметр Image Option (Параметр изображения) не применяется
Dropout: Red (Исключение: Красный) | Отсекает красную составляющую при сканировании
Dropout: Green (Исключение: Зеленый) | Отсекает зеленую составляющую при сканировании
Dropout: Blue (Исключение: Синий) | Отсекает синюю составляющую при сканировании
Color Enhance: Red (Усиление цвета: Красный) | Усиливает красную составляющую при сканировании
Color Enhance: Green (Усиление цвета: Зеленый) | Усиливает зеленую составляющую при сканировании
Color Enhance: Blue (Усиление цвета: Синий) | Усиливает синюю составляющую при сканировании
| Выберите одно из значений для параметра Document Source (Источник документа).
Auto Detect (Автоопределение): Эта настройка позволяет автоматически определить загружен ли документ в автоподатчик или расположен на планшете. ADF: Выберите, если вы загружаете страницы с помощью автоподатчика.
| Выберите значение параметра Size (Размер), соответствующее размеру загруженных документов.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Resolution (Разрешение), и выберите подходящее разрешение для сканируемого оригинала. Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения.
| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений. Автоподатчик загрузит первую страницу, EPSON Scan проведет предварительное сканирование и отобразит результат в окне предварительного просмотра. Затем автоподатчик подаст первую страницу в приемный лоток.
| В окне предварительного просмотра нарисуйте область выделения (рамку вокруг части документа), чтобы задать область изображения, которую нужно сканировать. Подробнее об этом — в разделе Создание области выделения.
| Выполните необходимые дополнительные настройки параметра Image Adjustment (Настройка изображения). Подробности см. в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Положите первую страницу на остальные и загрузите документ (до 40 страниц) в автоподатчик.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Примечание
Чтобы остановить сканирование, нажмите на кнопку Cancel (Отмена). Ваши документы могут застрять в автоподатчике. Подробности об извлечении бумаги см. в разделе Бумага замялась в автоподатчике документов.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как было запущено сканирование. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Если во время сканирования с использованием автоподатчика возникли проблемы, обратитесь к разделу Проблемы с автоматическим податчиком документов. Верх |