Обслуживание

# Изменение идентификационного номера SCSI или замена платы SCSI

Если сканер используется в Windows 98, и нужно изменить его идентификационный номер SCSI или заменить плату SCSI на новую, выполните следующие действия.

| В версиях Windows, отличных от Windows 98:

При замене идентификационного номера SCSI или замене платы SCSI не нужно удалять сканер из системы, но и сканер, и компьютер должны быть выключены.

| Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите Settings и щелкните Control Panel, затем дважды щелкните значок Scanners and Cameras (Сканеры и камеры).

| Выберите этот сканер из списка установленных устройств и щелкните Remove.

| Щелкните OK и закройте это диалоговое окно.

| Выключите компьютер и сканер.

| Измените идентификационный номер SCSI или замените плату SCSI. Подробности см. в Руководстве по установке.

| Включите сканер, затем - компьютер.

| Выполняйте инструкции на экране.

| Примечание:

В ответ на запрос диска EPSON Scanners Driver Disk вставьте компакт-диск с ПО сканера в дисковод для компакт-дисков и убедитесь, что правильно заданы буква диска, папка EPSON, папка с нужным языком, а также выбрана папка для ОС: WinME, Win98 или Win2000.

[К началу]

Предыдущая