Информация о продукте / Инструкции по безопасности

# Важные инструкции по технике безопасности

Прочитайте все эти инструкции и сохраните их на будущее. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, которые находятся на корпусе сканера.

- Отключите сканер перед очисткой. Для очистки используйте только влажную ткань. Не проливайте на сканер жидкости.

- Не устанавливайте сканер на неустойчивых поверхностях, около радиаторов или рядом с источниками тепла.

- Используйте только тот шнур питания, который поставляется с устройством. Применение другого шнура может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Шнур питания, прилагаемый к устройству, предназначен для использования только с этим устройством. Применение шнура для подключения другой аппаратуры может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Используйте только источник питания того типа, который указан на заводской этикетке сканера. Подключайте сканер только к обычной электрической розетке при помощи шнура питания для переменного тока, отвечающего соответствующим местным стандартам безопасности.

- Подключите все устройства к правильно заземленным розеткам электропитания. Не подключайте устройство к розеткам, от которых питаются регулярно включающиеся и выключающиеся фотокопировальные аппараты или системы кондиционирования.

- Не используйте поврежденный или перетертый шнур питания.

- Если вы подключаете сканер через удлинитель, убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к этому удлинителю, не превышает максимально допустимой. Также убедитесь, что не превышает максимально допустимую суммарная нагрузка от всех устройств, подключенных к электрической розетке.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, если это не оговорено в Справочном руководстве и Руководстве по установке.

- Отключите устройство и обратитесь для обслуживания к квалифицированному персоналу в следующих случаях:

> - Если шнур питания или разъем повреждены.

> - Если внутрь сканера попала жидкость.

> - Если сканер уронили или его корпус был поврежден.

> - Если сканер работает неправильно или заметно медленнее. (Не пытайтесь сделать регулировки, которые не описаны в инструкции по эксплуатации.)

[К началу]

Предыдущая | Следующая