| Основная страница > Решение проблем # Проблемы с подачей бумаги Замятие бумаги в сканере Затянуто несколько листов ## Замятие бумаги в сканере Если произошло замятие бумаги внутри сканера, сделайте следующее.
| Выключите сканер.
| Выньте всю бумагу из входного лотка.
| Переместите фиксатор крышки и откройте крышку сканера.
| Извлеките замятую бумагу.
Примечание:
Удалите все листы, оставшиеся внутри сканера.
| Если бумага застряла внутри приемного лотка, осторожно вытяните ее.
| Закройте крышку сканера.
К началу ## Затянуто несколько листов При отображении ошибки о том, что затянуто несколько листов, даже если такой ошибки нет, сделайте следующее. В диалоговом окне Epson Scan, щелкните Configuration (Конфигурация), установите флажок Detect Double Feed (Detect Double Feed) и в качестве параметра Paper Thickness (Толщина бумаги) выберите Standard (Стандартная). Если ошибка не устранена, снимите флажок Detect Double Feed (Detect Double Feed). Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. К началу |