| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере # Загрузка документов Характеристики документов Загрузка документов напрямую Сканирование с помощью дополнительного конверта для документов Загрузка карт Вы можете загружать оригиналы документов во входной лоток для быстрого сканирования многостраничных документов. Перед загрузкой документов во входной лоток, см. раздел Характеристики документов , чтобы убедиться, что ваши оригиналы могут быть загружены. ## Характеристики документов В таблице ниже перечислены допустимые для загрузки во входной лоток размеры бумаги. Вы можете загружать до 75 листов (толщина пачки 7,5 мм/0,3 дюйма или меньше). Загружайте только все листы одинакового размера.
Размер бумаги | Формат
A4 | 210 × 297 мм (8,3 × 11,7 дюйма)
Letter | 215.9 × 279,4 мм (8,5 × 11 дюйма)
Legal | 215.9 × 355,6 мм (8,5 × 14 дюйма)
B5 | 182 × 257 мм (7,2 × 10,1 дюйма)
A5 | 148.5 × 210 мм (5,8 × 8,3 дюйма)
A6 | 105 × 148 мм (4,1 × 5,8 дюйма)
A8 (Портретная)* | 52 × 74 мм (2,0 × 2,9 дюйма)
10 × 15 см | 100 × 150 мм (4 × 6 дюйма)
Визитные карточки | до 10 штук в пачке толщина пачки до 3,8-мм
Пластиковая карточка (в том числе карточка с тиснением) (Портретная)** | 54 × 85,6 мм (2,1 × 3,3 дюйма) 1 штука за раз толщина пачки до 1,5-мм
* Только для Windows. ** Для сканирования пластиковых карт с глянцевой поверхностью результат не гарантирован. Загружайте только оригиналы, отвечающие следующим условиям.
Размер | Ширина: от 52 до 216 мм Длина: от 73,7 до 914,4 мм
Плотность | Автоподача от 50 до 130 г/м2 Ручная подача: от 45 до 130 г/м2
Тип бумаги | Высококачественная бумага, вторичная бумага
Документы при следующих условиях не могут быть загружены напрямую в устройство (без конверта для сканирования). чернила на документе влажные; документ порван или смят.* на документе есть скобы или другие предметы, которые могут повредить подающий механизм; на документе есть сгибы.* на документе есть вырезанные области;* документ является многоэкземплярной или связанной формой;* на обратной стороне документа есть следы копировальной бумаги; * Документ с одним из этих условий может быть загружен с помощью конверта для сканирования. Подробности см. в разделе Сканирование с помощью дополнительного конверта для документов. Подробности по загрузке документов см. в разделе Загрузка документов напрямую. К началу ## Загрузка документов напрямую Предостережение
Не загружайте фотографии или ценные оригиналы произведений искусства напрямую в устройство. Неправильная подача документа может привести к его смятию или повреждению. При сканировании этих оригиналов используйте конверт для сканирования.
| Откройте и выдвиньте входной лоток. Затем выдвиньте приемный лоток.
| Максимально раздвиньте боковые направляющие на входном лотке.
| Загружайте только первую страницу вашего документа во входной лоток сканируемой стороной вверх и верхним краем в податчик. До упора протолкните пачку бумаги в податчик.
Примечание:
Вы загрузите только первую страницу документа, просмотрите ее с помощью ПО сканера и загрузите снова вместе с остальными страницами документа. Выровняйте края документа, иначе бумага может застрять.
| Придвиньте боковые направляющие к краю бумаги.
О том, как начать сканирование, см. в разделе Сканирование с помощью Epson Scan. К началу ## Сканирование с помощью дополнительного конверта для документов Примечание:
Вы можете сканировать документы при следующих условиях с помощью конверта для сканирования. Документ имеет нестандартную форму. На документе есть сгибы. Убедитесь, что конверт для документов не загружен вместе с другими документами, не вложенными в него.
| Откройте конверт для сканирования и поместите документ по центру, выровняв его по верхнему краю конверта.
Если документ больше формата А4 аккуратно сложите документ сканируемой стороной наружу.
| Загружайте только первую страницу вашего документа во входной лоток сканируемой стороной вниз и верхним краем в податчик.
Если вы поместили сложенный документ в конверт для сканирования, загрузите конверт во входной лоток сканируемой стороной вниз и верхним краем документа в податчик.
| Вставьте конверт для сканирования до упора в податчик. Придвиньте боковые направляющие к краям конверта для сканирования.
О том, как начать сканирование, см. в разделе Сканирование с помощью Epson Scan. К началу ## Загрузка карт Примечание:
Для сканирования пластиковых карт с глянцевой поверхностью результат не гарантирован.
| Откройте и выдвиньте входной лоток. Затем выдвиньте приемный лоток.
| Максимально раздвиньте боковые направляющие на входном лотке.
| Загружайте карту во входной лоток сканируемой стороной вниз и левым краем в податчик. Вставьте карту до упора в податчик. Придвиньте боковые направляющие к краю карты.
При сканировании пластиковых карт вы можете загрузить только одну карту за раз. При сканировании карт или визиток, вы можете загрузить до 10 карт. Предостережение
Не загружайте пластиковые карты в альбомной ориентации.
Примечание:
При сканировании карт или визиток, функция предварительного просмотра недоступна.
Подробнее о сканировании с помощью Epson Scan см. в разделе Сканирование документов. Для сканирования с помощью Presto! BizCard подробности см. в разделе Сканирование визитных карточек. К началу |