| Основная страница > Работа с бумагой # Печать многоэкземплярных форм Принтер поддерживает печать многоэкземплярных форм. При этом по всем боковым краям многоэкземплярных форм должно оставаться не менее 13 мм (0,5 дюйма) пустого пространства. Внимание!
При печати многоэкземплярных форм или печати на толстой бумаге убедитесь в том, что настройки приложения заданы таким образом, чтобы выводимые на печать объекты полностью попадали внутрь рекомендуемой области печати. Печать близко к краю такой бумаги может повредить печатающую головку.
Принтер позволяет печатать на непрерывных многоэкземплярных формах на угольной копировальной бумаге (один оригинал и две копии). Для достижения оптимальных результатов придерживайтесь следующих рекомендаций: Пользуйтесь только непрерывными многоэкземплярными формами, соединенными с помощью точечного склеивания или гофрировки по краям. Запрещается использовать формы, скрепленные металлическими скобами, клейкой лентой и непрерывно склеенные. Пользуйтесь только многоэкземплярными формами без морщин и помятостей. Если необходимо настроить положение загрузки, воспользуйтесь программным обеспечением или измените его, как описано в разделе Регулировка позиции верхней кромки листа. При использовании многоэкземплярных форм, соединенных путем гофрировки по краям, копии могут быть не выровнены относительно оригинала. |