| Основная страница > Работа с бумагой # Выбор источника бумаги Источник бумаги и типы бумаги Установка рычага освобождения бумаги Принтер может печатать на непрерывной бумаге, многоэкземплярных формах (один оригинал и до шести копий), карточках, этикетках, одиночных листах, конвертах и рулонной бумаге. Предостережение:
Не используйте бумагу, которая была сложена, смята, свернута, порвана, испачкана или проштампована. Обязательно пользуйтесь новой чистой бумагой, которая отвечает спецификациям. Дополнительную информацию см. в разделе Бумага.
В принтер можно загружать сразу несколько типов бумаги через два источника: направляющую для бумаги и трактор. Источник бумаги следует выбирать в зависимости от типа используемой бумаги. Выбор источника бумаги осуществляется посредством рычага освобождения бумаги. Дополнительную информацию см. в разделе Компоненты принтера. ## Источник бумаги и типы бумаги Существует два основных типа бумаги и два источника бумаги. В таблице ниже показано соответствие между источниками и типами бумаги, с учетом ориентации загрузки и извлечения бумаги.
| Тракт прохождения бумаги | Выбор источника бумаги
Непрерывная бумага * | Трактор | Трактор
Отдельные листы ** | Направляющая для бумаги | Ручная подача
Рулонная бумага | Держатель рулонной бумаги (опция) | Ручная подача
* К непрерывной бумаге относятся этикетки и многоэкземплярные формы. ** Отдельные листы - это карточки, этикетки, одностраничные многоэкземплярные формы и конверты. К началу ## Установка рычага освобождения бумаги Установите рычаг освобождения бумаги в положение, соответствующее нужному способу подачи бумаги. Рычаг освобождения бумаги имеет два положения: для подачи через трактор и для подачи по одному листу, см. описание ниже.
| Положение для полистовой подачи – для использования направляющей для бумаги.
| Положение для подачи через трактор – для использования трактора.
К началу |