Расширенное сканирование / Пользование окном предварительного просмотра

# Предварительный просмотр

> Пользование кнопкой Full Preview (Полноэкранный просмотр)
> Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)
> Пользование выделяющей рамкой
> Пользование кнопкой Auto Locate (Автоматическое определение области сканирования)

На просматриваемом изображении в окне предварительного просмотра вы можете видеть действие выполненных установок и сделать дополнительные регулировки изображения. Вы также можете использовать выделяющую рамку для сканирования только выделенной части изображения.

Окно предварительного просмотра

| Примечание:

| Дополнительную информацию о регулировке качества просматриваемого изображения см. Выполнение конфигурационных установок .

## Пользование кнопкой Full Preview (Полноэкранный просмотр)

После выбора источника документа, типа изображения и адресата результата щелкните на кнопке Full Preview (Полноэкранный просмотр) для запуска предварительного сканирования и просмотра всего изображения целиком.

Просматриваемое изображение появится в окне предварительного просмотра. Когда в клетке опции Automatic Preview (Автоматический просмотр) установлен флажок в диалоговом окне Configuration (Конфигурация), просматриваемое изображение автоматически выводится на экран после запуска утилиты EPSON TWAIN. См. Выполнение конфигурационных установок

| Примечание для пользователей сканера Perfection 1650:

| Проверьте, что не проставлен флажок в клетке опции Fast Preview (Быстрый просмотр) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация), чтобы обеспечить высокое качество просмотра.

[К началу]

## Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)

Для просмотра части изображения, имеющегося в окне предварительного просмотра, щелкните указателем мыши и проведите его на области, детали которой вы хотите видеть, и щелкните на кнопке Zoom Preview (Масштаб просмотра). Дополнительную информацию о выборе части изображения см. Пользование выделяющей рамкой

| Примечание:

| При просмотре негативов с помощью держателя пленок в окне предварительного просмотра может появиться необычный цвет, поскольку рамка держателя фотопленки воспринимается как белое, что приводит к тому, что сканированное изображение появляется более темным. Чтобы увидеть правильные цвета, щелкните указателем мыши и проведите его по интересующей области, затем щелкните на кнопке Zoom Preview (Масштаб просмотра) .

[К началу]

## Пользование выделяющей рамкой

Выделяющая рамка является рамкой, которая очерчивается вокруг интересующей части просматриваемого изображения, чтобы его выбрать. Вы можете использовать выделяющую рамку для выбора области, которую хотите увеличить, пользуясь кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра) .

Для создания выделяющей рамки проведите указателем мыши поверх изображения в окне предварительного просмотра. Указатель мыши превращается в перекрестие. Прижимая кнопку мыши, переместите перекрестие поверх области изображения, затем отпустите кнопку мыши, чтобы образовалась выделяющая рамка.

Рамка выделяющей рамки принимает вид бегущей пунктирной линии, что указывает на активность выделяющей рамки, размеры которой могут быть изменены.

Точка, на которой вы щелкнете первый раз неподвижная, а остальная часть рамки подвижна и изменяется в размерах.

Когда указатель мыши находится внутри выделяющей рамки (рамка выделенной области изображения), принимает вид кисти руки. Вы можете щелкнуть и переместить выделяющую рамку в любое место в пределах окна предварительного просмотра. Если вы переместите указатель мыши в виде кисти руки при нажатой клавише Shift , выделяющая рамка зафиксируется неподвижно в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Когда указатель мыши находится на линии выделяющей рамки, он превращается в стрелку, позволяющую изменять размер выделяющей рамки. Если вы переместите стрелку при нажатой клавише Shift , то выделяющая рамка будет пропорционально изменяться в размере.

Для удаления выделяющей рамки дважды щелкните в поле окна предварительного просмотра.

[К началу]

## Пользование кнопкой Auto Locate (Автоматическое определение области сканирования)

Щелкните на кнопке Auto Locate (Автоматическое определение области сканирования) в окне Manual mode (Ручной режим), чтобы сканер начал автоматически определять область сканирования и выбирать нужное изображение. Изображение появится без белого окаймления в окне предварительного просмотра.

Вся просматриваемая область | Сканированное изображение

Если документ содержит более одного изображения, то выберите интересующее изображение с помощью выделяющей рамки и щелкните на кнопке Auto Locate (Автоматическое определение области сканирования) . Выбранное изображение будет автоматически определено.

Сканируемое изображение и несканируемое изображение | Изображения, границы области которых определены и не определены

| Примечание:

| Создавайте выделяющую рамку только для нужного изображения. Если выделяющая рамка будет охватывать и другие изображения, то функция Auto Locate(Автоматическое определение области сканирования) не сможет работать, как хотелось бы.

[К началу]

Предыдущая | Далее