Расширенное сканирование / Пользование окном предварительного просмотра

# Общие сведения об окне предварительного просмотра

> Предварительный просмотр
> Эскизный просмотр

Прежде чем окончательно сканировать изображение вы можете использовать окно Preview (Предварительный просмотр) для просмотра действия большинства установок утилиты EPSON TWAIN и выполнить дополнительные регулировки изображения.

Щелчок на кнопке Full Preview (Полноэкранный просмотр) запускает предварительное сканирование и предварительный просмотр изображения. Утилита EPSON TWAIN предлагает два способа просмотра: предварительный и эскизный.

## Preview (Предварительный просмотр)

Когда сканируете непрозрачные оригиналы или хотите видеть все изображение, пользуйтесь этим способом.

Когда в качестве источника документа задано Flatbed (Планшет сканера) или не установлен флажок в клетке опции Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация), изображение выводится целиком в окне Preview (Предварительный просмотр). Окно предварительного просмотра находится в правой части окна Manual mode (Ручной режим). Дополнительные сведения см. Предварительный просмотр .

Окно предварительного просмотра

[К началу]

## Thumbnail preview (Эскизный просмотр)

Используйте этот способ для сканирования прозрачных оригиналов. При эскизном просмотре утилита EPSON TWAIN автоматически определяет кадры фотопленки, применяет функцию автоэкспозиции к каждому изображению и просматривает их как эскизные изображения.

Когда в качестве источника документа заданы прозрачные оригиналы ( TPU: , Color Neg. Film (Слайд-модуль: цветная негативная фотопленка) , TPU: Monochrome Neg. Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или TPU: Pos. Film (Слайд-модуль: позитивная фотопленка) ) и установлен флажок в клетке опции Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация), эскизные изображения выводятся на экран в окне предварительного просмотра. Дополнительные сведения см. Эскизный просмотр .

Эскизный просмотр

### Изменение просматриваемого изображения

Вы можете видеть действие указанных ниже установок в окне предварительного просмотра.

- Unsharp Mask (Нерезкая маска) в окне Manual mode (Ручной режим)

- Pixel Depth (Глубина цвета), Dropout (Удаление ненужного цвета) и Halftone (Растр) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения)

- Exposure (Экспозиция), Gamma (параметр Гамма), Highlight (параметр Белая точка), Shadow (параметр Черная точка) и Threshold (Порог чувствительности) в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения)

- Корректировка тоновоспроизведения в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения)

- Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов) и Saturation (Насыщенность) в диалоговом окне Color Adjustment (Регулировка цвета)

- Auto Exposure (Автоэкспозиция)

| Примечание:

| Хотя изображение в окне предварительного просмотра изменяется в соответствии с выполняемыми установками, установки не отражаются на изображении до того времени, пока не начнете сканировать или пересканировать изображение.

[К началу]

Предыдущая | Далее