Технические характеристики

# Требования к системе

> Для ПК
> Для компьютеров Macintosh

Перед установкой программного обеспечения сканера нужно убедиться, что ваша система удовлетворяет следующим требованиям.

## Для ПК

### Для пользователей Windows и SCSI

Система | Microsoft ® Windows ® 95, Windows ® 98 или Windows NT ® 4.0 или Windows ® 2000
Интерфейс | Adaptec ® SCSI-адаптер
Дисплей | Монитор с разрешением VGA (640 x 480) или более высоким (рекомендуется экран с разрешением 800 x 600 или более), и с 256 цветами (рекомендуется 65,000 цветов или более) Примечание: Воспроизведение цвета и тона зависит от дисплейных возможностей вашей системы. Они включают видеокарту, монитор и программное обеспечение. За более подробной информацией обратитесь к документации по изделию.

### Для пользователей Windows и USB

Система | Заранее установленная версия Microsoft ® Windows ® 98, Windows ® 2000 заранее установлены или к ним был переход от заранее установленной версии Windows 98
Интерфейс | Порт USB компьютера (розеточная часть Тип A)
Дисплей | Монитор с разрешением VGA (640 x 480) (рекомендуется монитор с разрешением 800 x 600 или выше), и с воспроизведением 256 цветов (рекомендуется воспроизведение 65,000 цветов или более) Примечание: Воспроизведение цвета и тона зависит от дисплейных возможностей вашей системы. Они включают видеокарту, монитор и программное обеспечение. За более подробной информацией обратитесь к документации по изделию.

[К началу]

## Для компьютеров Macintosh

### Для пользователей компьютеров Macintosh и интерфейса SCSI

Система | Macintosh с Power PC ® с Mac OS ® 8.0 или старше
Интерфейс | Адаптер SCSI
Дисплей | Цветной монитор с разрешением 640 x 480 (рекомендуется более высокое разрешение) и с воспроизведением 256 цветов (рекомендуется воспроизведение 32,000 цветов или более) Примечание: Воспроизведение цвета и тона зависит от дисплейных возможностей вашей системы. Они включают видеокарту, монитор и программное обеспечение. За более подробной информацией обратитесь к документации по изделию.

### Для пользователей компьютеров Macintosh и интерфейса USB

Система | Macintosh с USB, с Mac OS 8.1 или старше
Интерфейс | Macintosh USB
Дисплей | Цветной монитор с разрешением 640 x 480 (рекомендуется более высокое разрешение) и с воспроизведением 256 цветов (рекомендуется воспроизведение 32,000 цветов или более) Примечание: Воспроизведение цвета и тона зависит от дисплейных возможностей вашей системы. Они включают видеокарту, монитор и программное обеспечение. За более подробной информацией обратитесь к документации по изделию.

[К началу]

Следующая