О функциях утилиты EPSON TWAIN

# Configuration (Конфигурация)

В окне режима Manual (Ручной) щелкните на кнопке Configuration (Конфигурация) , чтобы увидеть следующее диалоговое окно. Вы можете задавать установки, которые влияют на окно Preview (Просмотр).

Windows
Macintosh

### Save Preview Image and Settings (Сохранить просмотренное изображение и настройки):

Поставьте флажок в этой клетке, чтобы при выходе из EPSON TWAIN (прекращение сканирования) автоматически сохранялось просмотренное изображение и все заданные для этого изображения настройки. Следующий раз при очередном запуске EPSON TWAIN появятся изображение и его настройки.

Заданные вами установки Image Type (Тип изображения), Destination (Назначение), Tone curve (Кривая тона) сохраняются автоматически независимо от того, стоит флажок в этой клетке или нет.

### Fast Preview (Быстрый просмотр):

Разрешает быструю загрузку просматриваемого изображения. Если в этой клетке стоит флажок, то просматриваемое изображение сканируется в режиме Draft (Черновой). Если флажка в этой клетке нет, то просматриваемое изображение сканируется в режиме Best (Наилучший) и вы можете получить точные значения для Highlight (Света), Shadow (Тени) и Gray Balance Intensity (Интенсивность баланса серого цвета), используя для выборки значений в режиме просмотра пипетку.

Не используйте эту функцию (не ставьте флажок в эту клетку), когда для вас качество важнее скорости.

### Automatic Preview (Автоматический просмотр):

Автоматически запускает режим просмотра, когда запускается утилита EPSON TWAIN.

### Auto Exposure on Preview (Автоэкспозиция при просмотре):

Выводит просматриваемое изображение с автоматически оптимизированной установкой экспозиции. Результат будет точно таким же, что и при щелчке на кнопке Auto Exposure (Автоэкспозиция .

| Примечание:

| Клетка этого флажка будет тусклой и недоступной, когда стоит флажок в клетке ICM/sRGB .

### ICM/sRGB (для Windows)

В зависимости от версии Windows, установленной на вашем компьютере, данная установка может быть недоступна или может иметь другой заголовок.

Поставьте сюда флажок для воспроизведения цветов в вашем изображении с помощью системы управления цветом Windows ICM. Эта установка появляется только для Windows.

| Примечание:

| Если ваш принтер и монитор не поддерживают систему ICM, то следите, чтобы в этой клетке не было флажка.

| Этот флажок доступен только в том случае, когда в диалоговом окне Image Type (Тип изображения) Pixel Depth (Глубина цвета) установлена в 42-bit Color (42-разрядный цветной) или 24-bit Color (24-разрядный цветной) .

| За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование ICM/sRGB (Для пользователей Windows) .

### ColorSync (для Macintosh)

Поставьте флажок в эту клетку для воспроизведения цветов в вашем изображении с помощью системы управления цветом ColorSync. Эта установка появляется только в Macintosh.

| Примечание:

| Если ваш принтер и монитор не поддерживают систему ColorSync, то оставьте эту клетку флажка пустой.

| Этот флажок доступен только в том случае, когда в диалоговом окне Image Type (Тип изображения) Pixel Depth (Глубина цвета) установлена в 42-bit Color (42-разрядный цветной) или 24-bit Color (24-разрядный цветной) .

| За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование ColorSync (Для пользователей Macintosh) .

[К началу]

Предыдущая | Следующая