Дополнительные устройства

# Устранение заклиниваний бумаги в Автоподатчике документов

Для удаления заклинившейся бумаги в устанавливаемом дополнительно Автоподатчике документов выполните указанные ниже действия:

| Выключите сканер.

| Нажмите вниз на освобождающий рычаг, чтобы немного приподнять механизм подачи и освободите бумагу.

| Потом медленно вытащите бумагу из механизма подачи. Будьте осторожны и не тащите бумагу слишком сильно, так как она может порваться, что затруднит процесс удаления бумаги.

| Если в механизме все еще осталась замявшаяся бумага, то для ее удаления откройте крышку Автоподатчика.

| После удаления заклинившей бумаги проверьте, что крышка хорошо закрыта и что механизм подачи со щелчком стал на место.

[К началу]

Предыдущая | Следующая