Основы сканирования

# Настройка установки Highlight (Света)

Highlights (Света) представляют собой самые яркие участки изображения.

| В диалоговом окне Image Controls (Средства управления изображением) щелкните на кнопке eyedropper (пипетка), находящейся под Highlight (Света)

> Указатель мыши превратится в пипетку и область его перемещений будет ограничена окном Preview (Просмотр).

| Переместите пипетку к тому месту, которое вы хотите выбрать в качестве точки света, и щелкните на нем.

> Яркость пиксела в точке щелчка задается как уровень света и яркость других частей изображения соответственно изменится.

| Для изменения уровня света (уровня яркости) выбранной точки нужно перемещать влево или вправо ползунок Highlight (Света) , или ввести в текстовое окно числовое значение. Для света вы можете задавать значение в диапазоне от 61 до 490.

|  | Примечание:

|  | Для получения более подробной информации по настройке уровня света обратитесь к разделу Image Controls (Средства управления изображением) .

[К началу]

Предыдущая | Следующая