О функциях утилиты EPSON TWAIN

# Image Controls (Средства управления изображением)

В окне режима Manual (Ручной) щелкните на кнопке Image Controls (Средства управления изображением) , чтобы увидеть следующее диалоговое окно.

| Примечание:

| Клавиша Image Controls (Средства управления изображением) будет выглядеть тускло и не будет доступна, когда в диалоговом окне Image Type (Тип изображения) для установки B/W Option (Параметры черно-белого сканирования) будет задано Text Enhancement Technology (Технология улучшения текста) .

| Установки Image Controls (Средств управления изображением) оптимизируются автоматически, когда сканирование выполняется из режима Full Auto (Автоматический).

| Если в диалоговом окне Image Type (Тип изображения) Pixel Depth (Глубина цвета) установлена в Black & White (Черно-белое) и Halftone (Полутона) установлены в None (Отсутствуют) , то все установки, кроме Threshold (Порог) будут тусклыми и недоступными.

| Вы можете наблюдать за результатами действия установок Image Controls (Средства управления изображением) в окне Preview (Просмотр).

### Exposure (Экспозиция):

Установка Exposure (Экспозиция) делает изображение светлее или темнее. Перемещая ползунок (щелкнув и потащив), вы можете выбирать уровень экспозиции в диапазоне от -10 (самое темное) до 20 (самое яркое).

Средства управления Exposure (Экспозиция) и Highlight (Света) взаимосвязаны. При изменении установки Exposure (Экспозиция) автоматически задается значение для Highlight (Света).

### Gamma (Гамма):

Установка Gamma позволяет вам настраивать средние тона изображения. Перемещая ползунок, вы можете выбирать значение Гамма в диапазоне от 50 (самое темное) до 500 (самое яркое).

### Highlight (Света):

Установка Highlight (Света) позволяет вам настраивать уровень яркости в самых светлых участках изображения. Перемещая ползунок, вы можете выбирать значение светов в диапазоне от 61 до 490.

Щелкните на кнопке пипетки под ползунком и указатель мыши примет вид пипетки. Переместите пипетку на просматриваемое изображение и щелкните на светлом участке. Пипетка "схватит" цвет этого участка и использует его в качестве значения света для всего изображения. На предварительно просматриваемом изображении этот эффект проявляется немедленно. Для восстановления исходного изображения нужно щелкнуть на Cancel (Отмена) .

### Shadow (Тени):

Установка Shadow (Тени) позволяет вам настраивать уровень темноты в самых темных участках изображения. Перемещая ползунок, вы можете выбирать значение теней в диапазоне от 0 до 60.

Щелкните на кнопке пипетки под ползунком и указатель мыши примет вид пипетки. Переместите пипетку на просматриваемое изображение и щелкните на темном участке. Пипетка "схватит" цвет этого участка и использует его в качестве значения тени для всего изображения. На предварительно просматриваемом изображении этот эффект проявляется немедленно. Для восстановления исходного изображения нужно щелкнуть на Cancel (Отмена) .

### Threshold (Порог):

Этот параметр доступен только в том случае, когда в диалоговом окне Image Type (Тип изображения) Pixel Depth (Глубина цвета) установлена в Black & White (Черно-белое) и Halftone (Полутона) установлены в None (Отсутствуют) . При использовании этой установки сканер будет сканировать градации серого цвета как черные или белые тона.

Перемещая ползунок, вы можете выбирать пороговое значение в диапазоне от 0 (самый светлый) до 255 (самый темный).

[К началу]

Предыдущая | Следующая