О функциях утилиты EPSON TWAIN

# Destination (Назначение)

> Список Destination (Назначение)
> Кнопка Destination (Назначение)

Выберите назначение, т.е. устройство вывода, куда должно быть передано сканированное изображение для печати или отображения на экране. Назначение можно выбрать с помощью списка или кнопки Destination (Назначение).

## Список Destination (Назначение)

Список Destination (Назначение) содержит приведенные ниже заранее заданные установки, а также все пользовательские установки, которые были сохранены в диалоговом окне Destination (Назначение). Для просмотра всех доступных установок нужно щелкать на расположенных справа стрелках.

Название назначения | Разрешение
Black & White (Черно-белое) | Gray/Color (Серое/Цветное)
Screen/Web (Экран/Web) | 96 dpi (для Windows) 72 dpi (для Macintosh) | 96 dpi (для Windows) 72 dpi (для Macintosh)
Fax (Факс) | 200 dpi | 200 dpi
OCR | 300 dpi | 300 dpi
EPSON Stylus Printer (Fine) | 360 dpi | 150 dpi
EPSON Stylus Printer (Photo) | 720 dpi | 300 dpi
Лазерный принтер | 600 dpi | 200 dpi

Если вы используете принтер EPSON Stylus и печатаете сканированное изображение с установкой в программном обеспечении вашего принтера Economy (Экономичная), Normal (Нормальная) или Fine Print Quality (Печать высокого качества), то рекомендуем выбрать установку EPSON Stylus Printer (Fine) . Если вы печатаете с установкой SuperFine (суперточная печать) или Photo Print Quality (Печать фотографического качества), то выбирайте установку EPSON Stylus Printer (Photo)

| Примечание:

| Результаты действия установок Destination (Назначение) нельзя увидеть в окне Preview (Просмотр).

[К началу]

## Кнопка Destination (Назначение)

Кнопка Destination (Назначение) позволяет создавать пользовательские установки для Destination (Назначения). Для создания ваших собственных установок, таких как разрешение сканирования, щелкните на этой кнопке. Появится следующее диалоговое окно.

### Destination Name (Название назначения):

В меню Destination Name (Название назначения) появятся названия заранее определенных и пользовательских установок.

### Resolution (Разрешение):

Укажите разрешение сканирования для Black & White (Черно-белое) или Gray /Color (Серое/Цветное)

| Примечание:

| Когда в диалоговом окне Image Type (Тип изображения) настройка Pixel Depth (Глубина цвета) установлена в Black & White (Черно-белое) , то будет действовать установка Black & White (Черно-белое), а установка Gray/Color станет недоступной. Для других настроек Pixel Depth (Глубина цвета) установка Gray/Color (Серое/Цветное) будет действовать, а недоступной станет установка Black & White (Черно-белое).

| Чтобы напечатать сканированный документ, когда Resolution (Разрешение) установлено в Black & White (Черно-белое) , нужно в списке выбрать точно такую же установку, как установку, выбранную вами в драйвере принтера. Чтобы напечатать сканированный документ, когда Resolution (Разрешение) установлено в Gray/Color (Серое/Цветное) , нужно выбрать разрешение в диапазоне от 150 до 300 dpi. Если вы выберете более высокое разрешение, то установка Gray/Color (Серое/Цветное) потребует больше времени для печати, но качество печати при этом не улучшится.

| Установка Resolution (Разрешение) тесно связана с установками Image Size (Размер изображения) и Scale (Масшаб). Если вы будете произвольно менять эти установки, то результирующее изображение может заметно отличаться от ожидаемого.

| Диапазон значений разрешения зависит от вашего сканера.

Для сохранения заданных установок в окно Destination Name (Название назначения) введите новой имя и щелкните на Save (Сохранить).

Для удаления установки Destination (Назначение) выберите в окне Destination Name (Название назначения) название удаляемой установки и щелкните на Delete (Удалить)

Для применения заданных установок щелкните на OK. Для отмены установок щелкните на Cancel (Отмена)

Для обращения к онлайновой справке щелкните на Help (Справка)

[К началу]

Предыдущая | Следующая