Дополнительные устройства

# Загрузка бумаги в Автоподатчик документов

> Ручная загрузка документов

Ваш Автоподатчик документов может автоматически загружать до 30 листов бумаги следующих форматов (при весе бумаги 80 г. и толщине стопы не более 6.0 мм.):

Checks | 85 x 127 мм. (3.3 x 5 дюймов)
B5 | 182 x 257 мм. (7.17 x 10.1 дюймов)
A4 | 210 x 297 мм. (8.27 x 11.69 дюймов)
Letter | 215.9 x 279.4 мм. (8.5 x 11 дюймов)
Legal | 215.9 x 355.6 мм. (8.5 x 14 дюймов)

Для загрузки бумаги в Автоподатчик документов выполните следующие действия.

| Примечание:

| Перед использованием Автоподатчика документов убедитесь, что на планшете нет документов или пыли. Если на планшете около исходной позиции каретки есть пыль, то на сканированных изображениях могут появиться вертикальные линии.

| Если при работе Автоподатчика документов открыть его или его крышку, то возникнет ошибка дополнительного устройства и подача бумаги прекратится.

| Вытяните подставку для бумаги.

| Сдвиньте правую боковую направляющую до упора вправо.

| Вставляйте стопу бумаги в Автоподатчик документов до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Убедитесь, что вы уложили бумаги сканируемой стороной вверх. Теперь передвигайте правую боковую направляющую, пока она не прижмется к правому краю вашей бумаги.

После завершения сканирования документы будут выдаваться в нижний лоток.

| Примечание:

| В следующих ситуациях для получения информации по решению возникших проблем нужн ообращаться к соответствующим разделам:

| Когда заклинилась бумага, обратитесь к разделу Устранение заклиниваний бумаги в Автоподатчике документов

| Когда на сканированном изображении присутствуют нежелательные линии, обратитесь к разделу На сканированном изображении всегда появляется линия точек.

## Ручная загрузка документов

Для ручной загрузки документов при установленном Автоподатчике документов выполните указанные ниже действия.

| Поднимите Автоподатчик документов.

| Положите документ на планшет и сверху положите на документ матовый лист Автоподатчика.

|  | Примечание:

|  | Не забывайте всегда класть сверху на документ матовый лист Автоподатчика перед сканированием изображения в режиме Full Auto (Автоматический).

| Опустите Автоподатчик документов и сканируйте документ.

| Примечание:

| Перед сканированием всегда закрывайте Автоподатчик документов и его крышку. При сканировании толстого материала или документа, высотой более 2 см вы можете оставлять Автоподатчик документов в вертикальном положении.

| Не забудьте в режиме Manual (Ручной) выбрать Flatbed (Планшет) в установке Document Source (Источник документа).

[К началу]

Предыдущая | Следующая