Дополнительные устройства

# Рамочные держатели для пленок

> Отрезок 35 мм. пленки
> Отрезок 35 мм. пленки (для сканирования из EPSON Photo Print)
> Пленка формата 120/220 (6 x 9 см.)
> Пленка формата 4 x 5 дюймов

В комплект данного устройства входят четыре рамочных держателя для пленок. Для сканирования пленки обратитесь к приведенным ниже указаниям.

| Предостережение:

| Держите пленку за края или используйте перчатки. Касание поверхности пленки голыми руками может оставить на пленки отпечатки пальцев или другие следы.

| Примечание:

| Подложкой пленки является та сторона, на которой нанесено название изготовителя пленки и ее идентификационный номер.

## Отрезок 35 мм. пленки

Вставьте отрезок пленки в рамочный держатель для 35 мм. пленки подложкой вниз.

[К началу]

## Отрезок 35 мм. пленки (для сканирования из EPSON Photo Print)

Вставьте отрезок пленки в рамочный держатель для 35 мм. пленки, предназначенный для использования с EPSON Photo Print, подложкой вниз. Вдвигайте пленку в держатель, пока в отверстии держателя не покажется весь кадр, намеченный для сканирования..

| Примечание:

| Если вы собираетесь сканировать прозрачные материалы из утилиты EPSON Photo Print, то за более подробной информацией обратитесь к документации по EPSON Photo Print.

[К началу]

## Пленка формата 120/220 (6 x 9 см.)

Вставьте пленку в рамочный держатель формата 120/220 (6 x 9 см.) подложкой вниз.

[К началу]

## Пленка формата 4 x 5 дюймов

Вставьте пленку в рамочный держатель формата 4 x 5 дюймов подложкой вниз.

[К началу]

Предыдущая | Следующая