Дополнительные устройства

# Установка Пленочного адаптера

Для установки Пленочного адаптера на сканер выполните следующие действия.

| Убедитесь, что сканер выключен.

| Снимите со сканера документальную крышку. Для этого ее надо открыть и потянуть вертикально вверх. (См. раздел Удаление крышки для сканирования толстых и больших документов (Для пользователей Perfection 1640SU/Perfection 1640SU Photo)

|  | Примечание для пользователей Perfection 1640SU Office:

|  | Снимите со сканера Автоподатчик документов, как это описано в разделе Удаление направляющей тракта прохождения бумаги (шаги с 1 по 3).

| Таким образом расположите Пленочный адаптер на планшете, чтобы его шарниры были обращены к задней части сканера и чтобы он располагался точно над планшетом.

| Воткните разъем Пленочного адаптера в разъем сканера для дополнительных устройств.

| Включите сканер.

| Включите пленочный адаптер.

[К началу]

Предыдущая | Следующая